**1600107**

RU САДОВЫЙ СЕКАТОР РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**HTL331**



Данное устройство спроектировано и изготовлено с учетом высоких стандартов надежности, простоты эксплуатации и безопасности работы, принятых в компании Greenworks tools. Правильный уход за инструментом обеспечит его бесперебойную работу в течение многих лет.

**ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

**Часть 1**

**ВАЖНО!**

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

1. **Подготовка.**

a) Внимательно прочитайте инструкции по эксплуатации. Ознакомьтесь с элементами управления и правилами надлежащего использования устройства.

б) Предупреждение: детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или имеющими недостаток опыта и знаний,

* также людям, не ознакомленным с данной инструкцией, запрещается пользоваться устройством; возраст опера-тора может быть ограничен местным законодательством.

в) Помните, что пользователь несет ответственность за ущерб нанесенный здоровью других людей и их иму-ществу в результате небрежного обращения с устрой-ством .

**2. Подготовка.**

а) Перед использованием всегда проверяйте устройство на предмет наличия повреждений, наличие и надежность крепления защитного кожуха или иных элементов на штатном месте .

.б) Не используйте устройство, если в рабочей зоне находятся люди, особенно дети, или домашние животные.

1. **Эксплуатация .**

а) Избегайте контакта режущих механизмов устрой-ства с проводами электрической проводки , кабеля-ми питания .

б) Во время работы с устройством рекомендуется использовать защитные очки и закрытую обувь с антипроскальзывающим протектором .

в) Избегайте использования устройства в плохую погоду, особенно если существует риск поражения оператора молнией.

г) Используйте устройство только при дневном свете или хорошем искусственном освещении.

д) Никогда не используйте устройство , если на нем отсутствуют штатные защитные приспособления ( кожуха, экраны, чехлы) , или они повреждены.

е) Перед запуском устройства, убедитесь, что части тела ( руки и ноги ) не соприкасаются с режущими механизмами устройства .

ж) Во время работы устройства не прикасайтесь к режу-щим механизмам и иным движущимся элементам, до тех пор пока устройство не будет выключено, а движущиеся и режущие элементы полностью не остановятся.

з) Всегда отключайте устройство от источника питания :

* если устройство остается без присмотра;
* если необходимо провести очистку /устранить засор ;
* если нужно произвести осмотр или тех. обслуживание устройства;
* после ударного воздействия со стороны посторонних объектов на корпус устройства ;
* при возникновении нештатных вибраций .

и) Избегайте контакта между частями тела и режущими кромками а так же подвижными частями устройства.

к) Своевременно проводите осмотр и очистку вентиляционных отверстий от мусора.

**л) Безопасная эксплуатация . Следует помнить , что даже если устройство используется в соответствии с данной инструкцией , невозможно исключить все факторы риска для здоровья оператора , такие как :**

**1)**  Повреждение глаз, если не используются эффективные средства защиты органов зрения.

2) Повреждение легких, если не используется респиратор для защиты органов дыхания .

3) Повреждение слуха, если не используются эффективные средства защиты органов слуха.

4) негативное воздействие вибрационной нагрузки, даже если электроинструмент используется в течение короткого периода времени.

**4. Техническое обслуживание и хранение.**

1. Отключите устройство от источника питания перед проведением технического обслуживания или очистки.

б) Используйте только рекомендованные производителем запасные части и дополнительное оборудование.

в) Регулярно проверяйте и своевременно проводите тех. обслуживание устройства. Ремонт устройства должен осуществляться только в Авторизованном Сервисном Центре.

г) Когда устройство не используется, храните его в местах, недоступных для детей.

д) Переносите ножницы для стрижки кустов удерживая их за рукоять . При перемещении устройства убедитесь , что все подвижные и режущие элементы устройства полностью не остановятся . При транспортировке или хранении всегда надевайте на режущее лезвие

защитный кожух . Правильное обращение с ножницами для стрижки кустов позволит уменьшить вероятность получения травм от режущих лезвий.

**Часть 2**

 **ВНИМАНИЕ**

**Соблюдайте требования техники безопасности и все инструкции.** Несоблюдение этих требований и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожарам и (или) тяжелым травмам.

 **ВНИМАНИЕ**

**Сохраните данные инструкции для последующей безопасной эксплуатации .**Термин"электроинструмент" и «устройство» в тексте инструкций означает электрический инструмент с питанием от сети (с шнуром) или электрический инструмент с питанием от батареи (без шнура).

1. **Безопасность рабочего места**
2. **Обеспечьте чистоту и освещенность рабочего места.** *Загромождение рабочей зоны посторонними предметами и плохое освещение может быть причиной для возникновения несчастного случая.*

б) **Не используйте электроинструменты во взрывооп-асных местах, например, вблизи горючих жидкостей,**

**газов или пыли.** *Электроинструменты генерируют**искры, которые могут воспламенить пыль или взрывоопасные воздушные взвеси .*

в) **Не позволяйте детям и другим людям находиться** **вблизи работающего электроинструмента.** *Отвлекающие**факторы могут привести к потере контроля над устройством и привести к травмированию оператора и посторонних лиц .*

4

1. **Электробезопасность**
2. **Вилка электроинструмента должна соответство-вать розетке. Никогда не переделывайте вилку. Не используйте никакие переходники для вилок инструментов с заземлением.** *Использование**ориги-нальных вилок и соответствующих им розеток уменьшает риск поражения оператора электрическим током.*

б) **Избегайте контакта с заземленными** **повер-хностями, такими как трубы, радиаторы и холо-дильники во время работы с устройством .***.*

в) **Не подвергайте электроинструмент воздействию** **дождя или влаги.** *При попадании воды в**электроинструмент увеличивается риск поражения оператора электрическим током.*

г) **Запрещается тянуть за шнур для извлечения вилки устройства из розетки сети питания . Не оставляйте шнур вблизи источников тепла, масла, острых предметов или подвижных элементов устройства .**

*Электрический кабель имеющий повреждения или нахо-дящийся в скрутке с другими кабелями может быть причиной поражения оператора электрическим током.*

д) **Для работы с электроинструментом вне помещения** **используйте предназначенный для этого удлини-**

**тельный шнур.** *Использование шнура,**подходящего для**использования вне помещения, сокращает опасность поражения электрическим током.*

1. **Если использование электроинструмента в сыром помещении неизбежно, подключайте его через устройство защитного отключения (УЗО).***Использование**УЗО уменьшает риск поражения электрическим током.*

5

**3. Личная безопасность**

* 1. **Будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и следуйте здравому смыслу при использовании устройства. Не используйте устройство , если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов.** *В случае невнимательности оператор при**работе с данным устройством может получить серьезные травмы.*

б) **Используйте средства индивидуальной защиты.** Использование защитных средств таких как: респиратор *, обувь с анти проскальзывающим протектором , защитная каска , анти шумные наушники может сократить риск получения травмы .*

в) **Избегайте непредвиденных запусков устройства.** **Перед** **подключением устройства к сети питания или батарейному блоку и перед его переноской убедитесь, что выключатель находится в положе-нии «ВЫКЛ» .** *Переноска не отключенного от источника питания устройства может быть причиной травмирования оператора и окружающих .*

г) **Перед включением электроинструмента снимите с** **него регулировочные инструменты и гаечные ключи.**

*Гаечный ключ, оставленный на подвижной детали электроинструмента, может вызвать травмы.*

д) **Во время работы** **всегда сохраняйте устойчивое положение.** *Это**позволит лучше сохранять контроль за устройством и позволит избежать возникновения*

*непредвиденных ситуаций.*

* 1. Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте

**свободную одежду и украшения во время работы . Контакт волос, украшений ,частей одежды и перчаток с подвижными и режущими частями устройства** *может привести к травмированию оператора.*

ж) **При наличии пылеулавливающих устройств** **убедитесь в том, что они подключены и правильно работают.** *Использование пылеулавливателей снижает**вред, причиняемый пылью.*

**4. Эксплуатация и техническое обслуживание**

a) **Не прилагайте чрезмерных** **усилий во время работы с устройством . Для проведения работ необходимо подбирать устройство с набором характеристик соответствующих поставленным задачам.**

б) **Не используйте устройство ,** **если его** **выклю-чатель неисправен. Устройства с** *неисправным выключателем представляют опасность и подлежат ремонту.*

в) **Перед регулировкой,** **сменой аксессуаров или** **хранением отключите устройство от сети питания и/или аккумуляторной батареи .** Такие меры*предос-торожности уменьшают риск случайного запуска .* **Храните неиспользуемые устройства в местах, недоступных для детей, не доверяйте их лицам, не имеющим опыта их эксплуатации или не изучившим данные инструкции.** *Эксплуатация устройства неподготовленными пользователями представляет опасность для окружающих и из имущества.*

д) **Техническое обслуживание.**

. **Регулярно проводите осмотр устройства для своевременного устранения неисправностей , которые могут повлиять на его работу . Если устройство повреждено, необходимо отремонтировать его в авторизированном сервисном центре .** *Многие несчастные случаи связаны с* *неправильным и несвоевременным проведением техобслуживания .*

е) **Следите , чтобы режущие компоненты устройства не имели повреждений режущих кромок, своевременно очищались от опилок и грязи , находились в заточенном состоянии.** *Правильно обслуживаемые и**хорошо заточенные режущие компоненты позволяют минимизировать риск заклинивания и лучше контролируются оператором во время работы .*

ж) **Используйте электроинструмент,** **аксессуары,** **насадки и т. п. в соответствии с данными инструкциями, учитывая условия и специфику выполняемой работы.** *Использование устройства не по назначению может привести к травмированию оператора и поломке устройства .*

1. **Использование и содержание Инструмента с питанием от аккумуляторных батарей**

a) **Заряжайте батареи только с помощью штатного зарядного** **устройства, указанного изготовителем.** Зарядноеустройство рассчитано на зарядку АКБ только аналогичного вольтажа , зарядка АКБ другого ( отличного от ЗУ ) вольтажа может привести к возникновению пожара .

б) **Когда батарейный блок не используется,** **храните** **его отдельно от металлических предметов – канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и др. – их попадание на контактные клеммы может привести к короткому замыканию ,воспламенению батареи и пожару.**

8

1. **Сервис**
   1. **Ремонт электроинструмента должен производиться авторизированном сервисном центре с исполь- зованием оригинальных запасных частей.** Это обеспечитбезопасную работу электроинструмента.
2. **Техника безопасности .**
   1. **Не прикасайтесь к режущей кромке лезвия во время работы .**

**Не удаляйте опилки и срезанный материал из режущих компонентов во время работы .Перед удалением застрявшего материала убедитесь, что устройство выключено.**

*Малейшая неосторожность при работе с устройством может привести к серьезным травмам.*

б) **Переносите устройство удерживая за штатную рукоять, предварительно отключив от источника питания . При транспортировке или хранении садового триммера всегда надевайте на режущее устройство защитный кожух .** *Правильное обращение с**устройством* *позволит уменьшить вероятность получения травм от режущих лезвий.*

в) **Удерживайте устройство только за** **поверхности имеющими изолирующее покрытие, это позволит минимизировать риск удара электрическом током при контакте режущего лезвия со скрытой электро проводкой .**

*.*

г) Перед началом работы осмотрите рабочую зону на предмет наличия проводов или кабелей электро проводки **.** *Помните , что кабель может быть скрыт в кустарнике и если вы его своевременно не заметили он может быть случайно поврежден лезвием вашего устройства .*

*.* 9

д) **Перед началом работы удалите из режущих полотен устройства все посторонние предметы, например, куски проволоки, опилки , мелкие ветки**

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Убедитесь , что после отключения электродвигателя режущие полотна и подвижные части устройства полностью остановились .

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Предупреждение: Не допускайте посторонних лиц, детей и животных в рабочую зону во время эксплуатации устройства.

**Часть 3**

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или влаги. Попадание воды в зарядное устройство увеличивает риск поражения электрическим током.

■ Это устройство можно использовать детям от восьми лет, лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не имеющим должного опыта и знаний, если они осуществляют эксплуатацию устройства под присмотром владельца или получили инструкции относительно безопасных способов эксплуатации зарядного устройства и сопутствующих рисков. Детям запрещается играть с прибором. Детям разрешается выполнять чистку и обслуживание прибора исключительно под присмотром взрослых.

■ Устройство предназначено для использования

10

стандартного бытового источника электропитания. Не пытайтесь подключать зарядное устройство к источнику электропитания с другим напряжением.

■ Не заряжайте другие аккумуляторы. Штатное Зарядное устройство предназначено только для беспроводных ножниц для стрижки кустов/травы. Использование не по назначению может привести к пожару и взрыву.

■ Не заряжайте батареи, не предназначенные для перезарядки. Существует риск взрыва.

■ Чтобы снизить риск поражения электрическим током, отключите зарядное устройство от электросети перед его чисткой. Снятие выходного разъема само по себе не уменьшает риск.

■ Потяните за корпус зарядного устройство, чтобы отсоединить его от источника питания. Не тяните за провод.

■ Держите зарядное устройство в чистоте. Загрязнение может увеличить вероятность поражения электрическим током.

■ Перед каждым использованием проверяйте зарядное устройство. При обнаружении неисправности необходимо заменить зарядное устройство на новое. Никогда самостоятельно не открывайте зарядное устройство. Ремонт зарядного устройства должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре с использованием оригинальных запасных частей. Повреждение элементов зарядного устройства, кабеля и его вилки увеличивают риск поражения электрическим током.

■ Не используйте зарядное устройство на легко воспла -меняющихся поверхностях и средах (например на

11

бумаге, текстиле и в запыленных помещениях ) .

■ Нагревание зарядного устройства в процессе работы

может стать причиной возгорания.

**СИМВОЛЫ**

На данном продукте могут быть указаны некоторые из следующих символов. Изучите данные символы и их значения. Правильное понимание символов способствует более эффективному и безопасному выполнению работы.

Изучите инструкции пользователя пред эксплуатацией устройства



Надевайте защитную одежду и обувь.



При работе с устройством всегда используйте защитные перчатки.



Не пользуйтесь инструментом под дождем!



Используйте зарядное устройство только в помещении.



Перед зарядкой необходимо прочитать инструкции



Полярность зарядного устройства



Следующие сигнальные слова и значения предназначены для объяснения уровней риска, связанных с этим продуктом.

|  |  |
| --- | --- |
| **СИМВОЛ СИГНАЛ** | **ЗНАЧЕНИЕ** |
| **ОПАС-** | Указывает на опасную си- |
| **НОСТЬ** | туацию, которая неминуемо |
|  | приведет к серьезной трав- |
|  | ме или смерти. |
| **ПРЕДУП-** | указывает на потенциально |
| **РЕЖДЕ-** | опасную ситуацию, которая, если |
| **НИЕ** | ее не избежать, может привести к |
|  | смерти или серьезной травме. |



указывает на потенциальноопасную ситуацию,которая,если ee

**ОСТОРО-ЖНО**



не избежать, могла бы привести к смерти или серьезной травме.

**ОСТОРО-** (без символа предупреждающего **ЖНО** знака)указывает на ситуацию,

которая может привести

к повреждению имущества.

**ЗАЦИЯ**

Раздельный сбор мусора. Это изделие не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. После окончания срока службы изделия Greenworks не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Подготовьте его для раздельного сбора мусора.



Раздельный сбор отработанных изделий и использованных упаковочных материалов позволяет их перерабатывать и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает спрос на сырье.



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Batteries | | | | | В конце срока службы батарей утилизируйте их |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  | с надлежащей заботой об окружающей среде. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Li-ion | | | | | Батарея содержит вещества, которые являются |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  | опасными для вас и окружающей среды. Ее |  |
|  |  |  |  |  | следует снять и отправить для утилизации в |  |
|  |  |  |  |  | пункт приема отработанных литий-ионных |  |
|  |  |  |  |  | батарей. |  |



**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | 7.2 V | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Число оборотов на | 2400 об /мин | | |  |
| холостом ходу |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Макс. вес | 0.73 kg | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Зарядное устройство | YLJXA-E095050 | | |  |
|  | Input:100-240V ; | | |  |
|  | 50/60Hz 0.5A Max | | |  |
|  | Output:9.5V |  | ; 500MA |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Продолжительность | < 4.5 hrs | | |  |
| зарядки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Количество ячеек в | 2 |  |  |  |
| батарее |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Измеренный уровень | 80 dB(A), k=3 dB(A) | | |  |
| звуковой мощности |  |  |  |  |
| (EN ISO 3744 и EN ISO |  |  |  |  |
| 11201) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Уровень шума | LwA = 88 dB(A), K=3 | | |  |
|  | dB(A) | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Уровень звуковой | 100 dB(A), k=3 dB(A) | | |  |
| мощности |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Макс. вибрация (EN ISO | ≤2.5 m/s2, k=1.5 m/s2 | | |  |
| 8662-1) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Режим стрижки травы:** |  |  |  |  |
| Длина резания | 75mm | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Захват лезвия для | 24mm | | |  |
| стрижки травы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Режим садового триммера:** | | | |  |
| Длина резания | 100mm | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Захват лезвия для | 8mm | | |  |
| стрижки кустов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |



**ОПИСАНИЕ**

*см. рис. 1*

1. Лезвие для стрижки травы.
2. Индикатор уровня заряда батареи.
3. Ручка.
4. Зарядное устройство.
5. Переключатель вкл./выкл.
6. Блокирующая кнопка для переключателя вкл. выкл.
7. Защитный чехол .
8. Разъем для штекера зарядного устройства.
9. Вилка для зарядного устройства.
10. Кнопка разблокировки крышки.

**СБОРКА**

**ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Садовый инструмент предназначен для несложной стрижки кустов и травы в бытовых целях. Этот продукт обладает множеством функций, делающих его использование более комфортным При разработке этого продукта наивысший приоритет был отдан безопасности, производительности и надежности, что делает его легким в обслуживании и эксплуатации. и приятным.

**РАСПАКОВКА**

* Это изделие не требует сборки.
* Осторожно извлеките изделие и аксессуары из коробки. Убедитесь в наличии всех деталей, перечисленных в описи комплекта поставки.
* Тщательно осмотрите изделие, чтобы убедиться в отсутствии поломки или повреждения, произошедшего во время транспортировки.
* Не выбрасывайте упаковочный материал до тех пор, пока вы внимательно не осмотрели и не начали эксплуатировать изделие.

**ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ**

* основное устройство;
* зарядное устройство;
* лезвие для стрижки кустов;
* инструкция по эксплуатации.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Если какие-либо детали повреждены или отсутствуют, обратитесь к продавцу.

**ЗАРЯДКА БАТАРЕИ**

* Не используйте другие зарядные устройства. Идущее в комплекте зарядное устройство предназначено для зарядки литий-ионной батареи, установленной в вашем садовом инструменте.
* Проверьте напряжение сети питания! Напряжение сети питания должно соответствовать данным, указанным на табличке, которая размещена на зарядном устройстве.
* Диапазон напряжения зарядного устройства 100– 240 В. Убедитесь, что вилка соответствует розетке.

**Примечание.** Батарея поставляется частичнозаряженной. Чтобы обеспечить полную емкость батареи, полностью зарядите ее в зарядном

15

устройстве перед началом использования устройства.

**ПРОЦЕДУРА ЗАРЯДКИ (СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР)**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОСТОЯНИЕ** | **ОПИСАНИЕ** |
| **СВЕТОДИОДА** |  |
| Красный горит | Перегрев |
|  |  |
| Зеленый горит | Полностью заряжен |
|  |  |
| Зеленый индикатор | Низкое напряжение. |
| гаснет один раз, затем |  |
| красный индикатор |  |
| мигает дважды. |  |
|  |  |
| Зеленый индикатор | Перегрузка по току |
| гаснет один раз, затем |  |
| красный индикатор |  |
| мигает трижды. |  |
|  |  |

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не нажимайте на переключатель вкл./выкл. после того, как изделие автоматически выключится. Батарея может быть повреждена.

* Вставьте основную вилку зарядного устройства в розетку, а вилку зарядного устройства 9 в разъем 8
* на задней стороне ручки — только в таком порядке. Процедура зарядки начнется, как только вилка зарядного устройства 9 войдет в разъем 8.
* Индикатор 2 уровня заряда обозначает, что идет процесс зарядки. В процессе зарядки индикатор горит красным. Когда индикатор уровня заряда

2 станет постоянно гореть зеленым цветом, это значит, что батарея полностью заряжена.

* В ходе зарядки ручка изделия нагревается. Это
* нормально.

Отсоединяйте зарядное устройство от электросети, если не используете его в течение длительного времени.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не допускайте небрежности в процессе работы

* этим устройством. Помните, что секундной невнимательности достаточно для получения серьезной травмы.

**ВКЛЮЧЕНИЕ**

* Нажмите и удерживайте блокирующую кнопку 6, одновременно нажмите переключатель вкл./выкл. 5.
* Отпустите блокирующую кнопку 6.

**ВЫКЛЮЧЕНИЕ**

* Нажмите переключатель вкл./выкл. 5.

**СТРИЖКА ТРАВЫ**

* Просто опустите устройство горизонтально, лезвие должно касаться поверхности. Наилучший результат достигается, если трава сухая. Нажмите блокирующую кнопку, затем нажмите переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. для начала стрижки травы.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Во избежание серьезных травмвсегда выключайте устройство перед началом его чистки в случае возникновения засорения. Используйте мягкую щетку для удаления мусора из отверстий и с режущего лезвия. Затем вновь запустите устройство.

**СТРИЖКА КУСТОВ**

* Устройство может использоваться для стрижки маленьких живых изгородей и кустов. Держите устройство под небольшим углом к изгороди, которую вы хотите подстричь. Сначала состригите боковые стороны куста снизу вверх, а затем верхнюю часть куста.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ**

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Выключайте устройство перед чисткой или настройкой. Лезвия продолжают вращаться в течение нескольких секунд после выключения устройства.

 **ОСТОРОЖНО**

Не трогайте вращающиеся лезвия.

**Примечание.** Чтобы обеспечить долгую и надежнуюслужбу устройства, регулярно выполняйте описанную ниже процедуру технического обслуживания.

Регулярно проверяйте устройство на наличие явных дефектов, таких как отсутствие крепежных элементов, изношенность и повреждения компонентов.

* Проверяйте целостность и правильность установки кожуха и защитных устройств. Перед использованием устройства проведите при необходимости его техническое обслуживание и ремонт.
* Если садовый инструмент ломается, несмотря на высокое качество изготовления и проверок, ремонт будет осуществлен авторизованным агентом по обслуживанию покупателей садового инструмента производства компании Greenworks.

16

**ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕЗВИЯ**

* Всегда очищайте режущие лезвия после работы и смазывайте их с помощью специального спрея

Greenworks Maintenance Spray.

* В ходе продолжительных работ рекомендуется периодически смазывать режущее лезвие
* Визуально проверяйте состояние режущих кромок лезвия.
* Убедитесь в том, что лезвие закрыто поставляемым в комплекте защитным кожухом, когда устройство не

используется.

**ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ**( (*см.**рис**2-6*)

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Всегда надевайте защитные перчатки при использовании, регулировке или чистке садового инструмента.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не производите замену лезвия, если оно не закрыто кожухом.

**СНЯТИЕ ЛЕЗВИЯ** *(см.**рис. 2–3)*

* Поднимите кнопку 10, фиксирующую крышку
* Сдвиньте крышку 7 в сторону переключателя 5 вкл/ выкл
* Снимите ее с корпуса.
* Снимите лезвие 1.

**УСТАНОВКА ЛЕЗВИЯ** *(см.**рис. 4–6)*

* Расположите конец лезвия 1 под стопорным ребром в заднем углу корпуса, подайте лезвие 1 вниз, пока отверстия на лезвии не совместятся с отверстиями на приводном валу.
* При обратной установке крышки 7 перед тем как задвинуть крышку на место, убедитесь в том, что все 4 ножки находятся внутри корпуса.
* Сдвиньте крышку 7 обратно по направлению к лезвию 1 для фиксации.

**ХРАНЕНИЕ НОЖНИЦ ДЛЯ СТРИЖКИ КУСТОВ/ТРАВЫ**

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Выключайте устройство перед чисткой или настройкой. Лезвия продолжают вращаться в течение нескольких секунд после выключения устройства.

 **ОСТОРОЖНО**

Не трогайте движущиеся лезвия.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Всегда надевайте защитные перчатки при использовании, регулировке или чистке садового инструмента.

* Очищайте внешнюю поверхность садового инструмента с помощью мягкой щетки и ткани. Не используйте воду, растворитель или полироль. Удалите весь мусор.
* Переносите устройство за ручку и только с неподвижными лезвиями. При транспортировке или хранении садового триммера всегда надевайте на режущее устройство защитный чехол.
* Храните садовый инструмент в безопасном и сухом месте, которое не доступно для детей. Не кладите другие предметы поверх устройства.

**ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРОБЛ-** | **ВОЗМОЖНАЯ** | **РЕШЕНИЕ** |
| **ЕМА** | **ПРИЧИНА** |  |
| Двигатель | Батарея на | Зарядите батарею |
| не запус- | заряжена. | в соответствии с |
| кается, хотя |  | инструкцией для |
| пусковой |  | вашей модели. |
| перекл- |  |  |
| ючатель |  |  |
| нажат. |  |  |
|  |  |  |
| Двигатель | Устройство | Обратитесь |
| работает, | повреждено. | в Авторизованный Сервисный центр для проведения |
| но режущие |  | технического |
| лезвия не |  | обслуживания. |
| двигаются. |  |  |
|  |  |  |
| Двигатель | Мусор или | Выключите |
| шумит, | что-то другое | устройство, |
| режущ-ие | заблокировало | устраните причину |
| лезвия не | лезвия | блокировки лезвий. |
| двигаются. |  |  |
|  |  |  |

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Срок гарантийного обслуживания на инструменты

ТМ GREENWORKS составляет:

- 3 года (36 месяцев) для изделий и зарядных устройств используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд;

- 2 года для аккумуляторных батарей , используемых владель-цами для личных (некоммерческих) нужд;

- 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82В), используемых в коммерческих целях и объемах;

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть официальных дистрибуторов . Эта дата указана в кассовом чеке или гарантийном талоне , подтверждающем факт приобретения инструмента , зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

ОГРАНИЧЕНИЯ. Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS . Гарантийное

обслуживание распространяется на инструменты, завезенные на территорию РФ начиная с 2015 года, через ООО «ГРИНВОРКСТУЛЗ» , имеющие Гарантийный Талон или товарный чек, позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду , дате производства и дате продажи.

Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи:

1. Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а так же принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели; 2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации; 3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению); 4. Повреждения, появившиеся результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки); 5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление:

цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры; 6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации; 7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте; 8. Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически

агрессивных жидкостей; 9. Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ) GREENWORKS TOOLS; 10. Повреждения,

появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ; 11. Ремонт, произведенный с

использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО

«ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей; ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS или к официальному дистрибьютору компании, указанному в Инструкции, а также на сайте www.Greenworkstools.ru.,

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS

Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта www.greenworkstools.ru.

Официальный Сервисный Партнер TM GREENWORKS TOOLS в России – ООО «Фирма Технопарк»: Адрес: Российская Федерация, г. Москва, улица Гвардейская, дом 3, корпус 1. Горячая линия: 8-800-700-65-25.

Инструмент ручной электрифицированный, торговых марок «Greenworks Tools», «Greenworks» соответствуют требованиям технических регламентов:

-№ ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

* № TP ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
* № ТР 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Изготовитель: «Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.»

Адрес: 213000, Китайская Народная Республика, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район

Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65. Страна производства: Китай.

Официальное представительство и импортер в Российской Федерации и странах CHГ:



Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название

ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6. Телефон: +7-

495- 221-8903

Импортер в Республику Беларусь:

Совместное предприятие СКАНЛИНК-ООО

Адрес: г. Минск, 4-ый пер. Монтажников д.5-16. т.234-99-99 факс 238-04-04 e-mail:

[opt@scanlink.by](mailto:opt@scanlink.by)

**ДАННЫЕ О СЕТИ АСЦ ГРИНВОРКС**



**Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!**

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

* не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
* рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Дата производства указана на этикетке устройства в формате: Месяц / Число / Год.

**ВНИМАНИЕ!!!**

* **случае прекращения электроснабжения либо при отключении инструмента от электросети снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в положение «Выключено» для исключения дальнейшего самопроизвольного включения инструмента.**

